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概述

	
本手册是酒店发卡器动态链接库的使用说明。



1、 定义
1. 应用函数开发包含下列文件：
CardEncoder.dll 
mfc140u.dll 	 
mfc140ud.dll
msvcp140.dll
msvcp140d.dll
ucrtbase.dll
ucrtbased.dll
vcruntime140.dll
vcruntime140d.dll


2. 适用操作系统：
Win7或Win10


3. 说明：
目前除停止发送空白卡接口外，不接受多个接口同时调用，请在上一个接口接收到返回值后再进行下一步操作。



2、 [bookmark: _错误说明]错误说明
1. 常规错误码
	值
	意义

	0
	OK

	1
	操作失败

	2
	参数错误

	3
	通信错误（指令发送错误）

	4
	通信错误（指令读取错误，请重新插拔）

	5
	通信错误（指令错误）

	6
	密钥未设置

	7
	操作失败，未进入发卡模式

	8
	操作中断失败（停止发送空白卡操作时失败）

	9
	操作中断（停止发送空白卡操作，原始操作返回）

	10
	服务器地址未配置（1.3.0内部默认设置，不再返回）

	11
	网络请求失败，请检查您的网络是否正常

	12
	接口返回的数据不符合格式要求，请重新配置服务器

	13
	hotelInfo无效

	14
	非本酒店读卡器

	15
	发卡器未初始化（1.3.0新增）

	16
	设备未连接，无法操作（1.3.0新增）

	21
	非IC卡（读取IC卡卡号时，放置卡片非IC卡）

	26
	断开连接失败（1.3.0新增）

	28
	配置串口失败（1.3.0新增）

	31
	无法打开日志文件（1.3.0新增）

	32
	发卡器不支持该指令操作，请升级硬件版本（1.4.0新增）

	33
	发卡器不支持CPU卡操作（1.4.0新增）

	34
	暂不支持的循环模式（1.6.0新增, 第三方V2）

	35
	扇区越界（1.6.0新增, 第三方V2）

	36
	无可操作的扇区（1.6.0新增, 第三方V2）

	37
	扇区数据不完整（1.6.1新增, 第三方V2）

	201
	配置密钥失败

	202
	配置卡密钥失败

	203
	配置酒店信息失败

	1001
	配置服务器地址失败（内部使用，暂不开放）

	1002
	获取设备注册信息列表失败（内部使用，暂不开放）

	1003
	找不到相关的发卡器设备（内部使用，暂不开放）

	1004
	设备已被占用（内部使用，暂不开放）

	1005
	设备初始化失败，需要重新插拔（内部使用，暂不开放）

	1006
	获取设备列表失败（内部使用，暂不开放）




2. 设备相关错误
	值
	意义

	101
	其它错误

	102
	操作超时

	104
	IC卡存储空间不足

	105
	解密失败或密钥未配置

	106
	卡解密失败

	107
	IC卡内不存在该条数据

	108
	密文校验失败

	109
	酒店ID未配置

	110
	非法操作，待挂失的卡片为当前卡片




3. 数据解析相关错误
	值
	意义

	301
	数据解析的其他错误

	301
	数据解析的其他错误

	304
	扇区空间不足

	305
	密钥解密失败或未配置

	307
	IC卡数据不存在

	308
	需操作下一个扇区（1.6.0新增, 第三方V2）

	309
	参数异常（1.6.0新增）

	310
	检索扇区数据异常（1.6.0新增, 第三方V2）

	420
	数据未正常返回





3、 特殊获取说明
1. hotelInfo获取
通过固定Cloud API服务器接口获取，若未在本地配置特殊的Cloud API服务器，请固定使用接口：
国内：https://cnapi.ttlock.com/v3/hotel/getInfo
国外：https://euapi.ttlock.com/v3/hotel/getInfo
接    口：/v3/hotel/getInfo, GET
说    明：获取hotelInfo串

参    数：
	参数名
	是否必须
	类型
	含义
	示例

	clientId
	Y
	String
	开放平台注册时分配的app_id
	缺少该参数，请前往开放平台后台注册账号并创建应用：https://cnopen.ttlock.com/

	clientSecret
	Y
	String
	开放平台注册时分配的app_secret
	

	date
	Y
	Long
	当前时间13位长度时间戳
	例如：1570000000000



返 回 值：
	值
	意义

	hotelInfo
	获取到的hotelInfo串，10分钟有效

	errcode
	错误码，错误时返回

	errmsg
	错误信息，错误时返回



2. 本地服务器地址配置
本地化服务器地址配置接口，该接口可自行开发
开放平台配置地址：
国内：https://cnapi.ttlock.com/v3/hotel/getServerDateTime
国外：https://euapi.ttlock.com/v3/hotel/getServerDateTime
接    口：http/https协议, GET
说    明：获取服务器时间戳
参    数：无
返 回 值：JSON数据
	值
	意义

	date
	服务器时间，单位:小时（当前时间戳/60000）





4、 函数说明
1. 配置服务器接口地址
原    型：bool CE_ConfigServer (const char *url)
说    明：本函数用于配置请求的服务器域名地址。未配置本地服务器时，默认不再调用该接口，使用公网地址进行访问，url配置为具体的目标接口

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *url
	服务器具体接口地址
	1. 没有配置本地服务器时，传入空值或字符串，访问公网地址
2. 传入具体的https服务器接口地址，不需要以’/’结束



返 回 值：
	值
	意义

	true
	配置成功

	false
	配置失败




2. 连接设备（新用户请使用该接口）（1.5.3）
原    型：CE_ConnectCommOnPromise(const char *portname, bool useReverseCardNo)
说    明：本函数用于PC与酒店发卡器设备的连接与初始化。

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *portName
	串口名称
	COM1~COM256

	bool useReverseCardNo
	是否使用高低位转换后卡号
	若使用高低位转换后卡号，则后续使用及返回的IC卡卡号均为高低位转换后的数据
如不使用高低位转换卡号，则固定传入false



返 回 值：
	值
	意义

	0
	正确

	1
	操作失败（建立连接失败，设备被占用或未插入或安装驱动程序）

	26
	断开连接失败

	28
	配置串口失败

	更多错误码



3. 连接设备
原    型：int CE_ConnectComm (const char *portName)
说    明：本函数用于PC与酒店发卡器设备的连接与初始化。使用高低位转换后卡号

参    数：portName：连接串口（COM1~COM256）
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *portName
	串口名称
	COM1~COM256



返 回 值：
	值
	意义

	0
	正确

	1
	操作失败（建立连接失败，设备被占用或未插入或安装驱动程序）

	26
	断开连接失败

	28
	配置串口失败

	更多错误码




4. 关闭连接
原    型：int CE_DisconnectComm(void)
说    明：本函数用于关闭PC到酒店发卡器的连接。

返 回 值：
	值
	意义

	0
	正确

	1
	失败




5. 配置发卡器
原    型：int CE_InitCardEncoder(const char *hotelInfo)
说    明：将发卡器配置给指定的酒店。

参    数： 
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	



返 回 值：
	值
	意义
	说明

	0
	正确
	发卡器配置成功

	2
	参数错误
	

	201
	配置密钥失败
	1.3.0过期

	202
	配置卡密钥失败
	1.3.0过期

	203
	配置酒店信息失败
	1.3.0过期

	更多错误码




6. 将空白卡写成酒店专用卡
原    型：CE_InitCard(const char *hotelInfo)
说    明：将空白卡初始化成指定酒店的卡，操作前请终止其它操作

参    数： 
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	7
	操作失败，未进入发卡模式
	

	9
	操作中断
	

	更多错误码




7. 停止发送空白卡操作
原    型：int CE_StopInitCard(void)
说    明：本函数用于打断酒店发卡操作，请另启线程执行，执行完成后再执行其它操作！否则可能出现未知错误！！

返 回 值：
	值
	意义

	0
	正确

	1
	失败

	16
	设备未连接，无法操作(1.3.0新增)




8. 新增单条IC卡数据
原    型：int CE_WriteCard(const char *hotelInfo, int buildNo, int floorNo, const char *mac,unsigned long timestamp, bool allowLockOut)
说    明：向IC卡中写入一条开锁数据

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取
	

	int buildNo
	楼栋号
	0 ~ 254

	int floorNo
	楼层号
	0 ~ 255

	const char *mac
	要开的锁的MAC地址
	不带冒号的12位字符串

	unsigned long timestamp
	有效期截止时间的时间戳
	单位:秒

	bool allowLockOut
	是否允许开反锁
	



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	9
	操作中断
	

	11
	网络请求失败
	

	更多错误码



新增卡数据部分参数说明：
	新增数据类型
	buildNo
	floorNo
	mac
	备注

	总卡
	0
	0
	“000000000000”
	禁止离线操作

	楼栋卡
	√
	0
	“000000000000”
	

	楼层卡
	√
	√
	“000000000000”
	

	房间卡
	√
	√
	√
	允许离线操作




9. 清空IC卡数据
原    型：int CE_ClearCard(const char *hotelInfo)
说    明：清空IC卡中写入的开锁数据

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	9
	操作中断
	

	更多错误码




10. 读取IC卡中的所有数据
原    型：int CE_ReadCard(const char *hotelInfo, char **hotelArray)
说    明：从IC卡中读取所有写入的数据

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	 char **hotelArray
	IC卡中的返回所有数据
	使用前初始化：char *hotelarray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码



hotelArray参数：
	值
	意义

	count
	卡内数据量

	hotelArray
	数据数组



hotelArray.hotelArray参数说明：
	值
	意义

	buildNo
	楼栋号

	floorNo
	楼层号

	mac
	MAC地址

	allowLockOut
	是否允许开反锁，取值true/false，VB定制取值1/0，分别对应true/false

	timestamp
	有效期截止时间




11. 获取IC卡卡号
原    型：int CE_GetCardNo(char **cardNumber)
说    明：本函数用于获取IC卡卡号

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	char **cardNumber
	获取到的卡号数据
	使用前初始化：char *cardnumber = NULL，参数取地址
返回字符串为十进制卡号字符串



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	21
	非IC卡
	读取IC卡卡号时，放置卡片非IC卡

	更多错误码



12. 获取IC卡卡号(1.4.0版本新增，返回JSON格式数据）
原    型：char *CE_GetCardID()
说    明：本函数用于获取IC卡卡号
参    数：无

返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	errorCode
	错误码
	请参考错误码说明

	data
	IC卡卡号
	十进制字符串

	type
	IC卡类型
	0 -M1卡
2 -CPU卡
PS: 部分旧版本不支持CPU卡的设备，该位可能返回0，操作前请判断设备是否支持CPU卡

	transformData
	转换后卡号
	十进制字符串，返回值data高低位转换后的卡号



	错误码
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	21
	非IC卡
	读取IC卡卡号时，放置卡片非IC卡

	更多错误码




13. 蜂鸣器发声
原    型：int CE_Beep(int voiceLen, int interval, int voiceCount)
说    明：本函数用于使得蜂鸣器发声，在连续操作接口时，请完成其他操作后调用

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	int voiceLen
	每次发声时间长度
	1-10000（单位毫秒）

	 int interval
	每次发声时间间隔
	1-10000（单位毫秒）

	 int voiceCount
	发声次数
	1-50



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	9
	操作中断
	

	更多错误码




14. 获取设备的版本信息
原    型：int CE_GetVersion(char **versions)
说    明：获取发卡器的版本信息

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	char **versions
	获取到的版本信息
	使用前初始化：char *version = NULL，参数取地址，以JSON格式返回



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码



versions返回值：
	值
	意义

	model
	型号

	hardware
	硬件版本

	software
	软件版本

	dll
	dll版本




15. 发工程卡
原    型：int CE_InitConstructionCard()
说    明：将空白卡初始化成工程卡，工程卡可用来打开所有未初始化的酒店锁

返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	9
	操作中断
	

	更多错误码




16. 恢复空白卡
原    型：int CE_DeInitCard(const char *hotelInfo)
说    明：将酒店卡反初始化为空白卡

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	卡片原本所属酒店的信息串(本地化部署从jar包获取)
	



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码




17. 写入挂失卡信息
原    型：int CE_CancelCard(const char *hotelInfo, const char *cardNo, unsigned long timestamp)
说    明：向A卡内写入一条需要挂失的卡B的信息

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	卡片原本所属酒店的信息串
	

	const char *cardNo
	需要挂失的目标卡卡号
	十进制字符串

	unsigned long timestamp
	卡B有效期截止时间
	精确到秒



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码




18. 读取IC卡中的挂失相关数据
原    型：int CE_ReadCancellationInfo(const char *hotelInfo, char **infoArray)
说    明：从IC卡中读取所有挂失相关的数据

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	 char **infoArray
	IC卡中返回的挂失数据
	使用前初始化：char *infoArray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码



infoArray参数：
	值
	意义

	count
	卡内数据量

	infoArray
	数据数组



infoArray.infoArray参数说明：
	值
	意义

	cardNo
	被挂失的卡号

	timestamp
	挂失到期时间（该参数为写入的到期时间之后的5年，非实际记录到期时间，请注意）




19. 设置扇区可用性
原    型：int CE_SetSectors(const char *sectors)
说    明：设置各个扇区的可用性

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *sectors
	设置各个扇区的可用性，1代表可用，0代表不可用
	如”0000111100001111”.
以’0’和’1’组合的16字符长度，加结束符长度17，分别对应16个扇区。
1为可用，0为不可用。
特殊说明：全1和全0表示所有扇区都可用，传入全1数据会自动转换为全0设置




返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	9
	操作中断
	

	更多错误码




20. 读取扇区可用性
原    型：int CE_GetSectors(char **sectorStr);
说    明：读取各个扇区可用性

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	char **sectorStr
	获取到的扇区禁用区块
	以’0’和’1’组合的16字符长度，加结束符长度17，分别对应16个扇区。
1为可用，0为不可用。
特殊说明：全1和全0表示所有扇区都可用

使用前初始化：char *infoArray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码




21. 解析单个扇区的数据（1.2.0）
原    型：int CE_ParseResData(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, bool isLowestSector, char **hotelArray);
说    明：解析单个扇区的数据，该接口可脱离本公司发卡器使用，此接口仅适用于不允许写入开始时间的智能锁

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	unsigned char *sectorData
	当前所选扇区数据内容
	固定长度48位

	 bool isLowestSector
	当前扇区是否为可操作性扇区中的第一个扇区
	该参数由用户自行管理

	 char **hotelArray
	用于接收扇区解析的所有IC卡数据
	使用前初始化：char *hotelarray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码



hotelArray参数：
	值
	意义

	count
	卡内数据量

	hotelArray
	数据数组



hotelArray.hotelArray参数说明：
	值
	意义

	buildNo
	楼栋号

	floorNo
	楼层号

	mac
	MAC地址

	allowLockOut
	是否允许开反锁，取值true/false，VB定制取值1/0，分别对应true/false

	timestamp
	有效期截止时间




22. 创建单个扇区数据（1.2.0）
原    型：int CE_GenerateSectorData(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, bool isLowestSector, int buildNo, int floorNo, const char *mac, unsigned long timestamp, bool allowLockOut);
说    明：获取向单个扇区内写入一条数据的扇区数据，该接口可脱离本公司发卡器使用， 该接口必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于不允许写入开始时间的智能锁

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	unsigned char *sectorData
	扇区数据
	固定长度48位

	 bool isLowestSector
	当前扇区是否为可操作性扇区中的第一个扇区
	该参数由用户自行管理

	int buildNo
	楼栋号
	0 ~ 254

	int floorNo
	楼层号
	0 ~ 255

	const char *mac
	要开的锁的MAC地址
	不带冒号的12位字符串

	unsigned long timestamp
	有效期截止时间的时间戳
	单位:秒

	bool allowLockOut
	是否允许开反锁
	



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	11
	网络请求失败
	

	更多错误码



新增卡数据部分参数说明：
	新增数据类型
	buildNo
	floorNo
	mac
	备注

	总卡
	0
	0
	“000000000000”
	禁止离线操作

	楼栋卡
	√
	0
	“000000000000”
	

	楼层卡
	√
	√
	“000000000000”
	

	房间卡
	√
	√
	√
	允许离线操作




23. 创建用于删除扇区数据的数据（1.2.0）
原    型：int CE_GenerateClearData(unsigned char *srcBytes);
说    明：创建用于删除扇区数据的数据，该接口可脱离本公司发卡器使用

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	unsigned char *srcBytes
	产生的数据写入卡后，会清空扇区数据
	固定长度48位



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码




24. 获取新增挂失信息的单个扇区数据（1.2.1）
原    型：int CE_GenerateCancelCardData(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, bool isLowestSector, const char *cardNo, unsigned long timestamp);
说    明：获取向单个扇区内写入一条挂失信息的扇区数据，该接口可脱离本公司发卡器使用，必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于不允许写入开始时间的智能锁


参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	unsigned char *sectorData
	扇区数据
	固定长度48位

	 bool isLowestSector
	当前扇区是否为可操作性扇区中的第一个扇区
	该参数由用户自行管理

	const char *cardNo
	需要挂失的目标卡卡号
	十进制字符串

	unsigned long timestamp
	被挂失卡有效期截止时间
	精确到秒



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码




25. 解析单个扇区内挂失相关数据（1.2.1）
原    型：int CE_ParseLossData(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, bool isLowestSector, char **infoArray);
说    明：解析挂失卡单个扇区内写入的挂失数据信息，该接口可脱离本公司发卡器使用， 该接口必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于不允许写入开始时间的智能锁


参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	unsigned char *sectorData
	扇区数据
	固定长度48位

	 bool isLowestSector
	当前扇区是否为可操作性扇区中的第一个扇区
	该参数由用户自行管理

	 char **infoArray
	扇区数据解析后返回的挂失数据
	使用前初始化：char *infoArray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码




26. 创建工程卡块区数据（1.2.1）
原    型：int CE_GenerateConstructionCardData(unsigned char *blockData, const char *cardNo);
说    明：获取创建工程卡的块区数据，该接口可脱离本公司发卡器使用，必须配置远程服务器地址，工程卡数据必须写入第0个扇区的第2块区（以0,1,2块区标准），该接口暂不支持IC卡卡号高低位配置，当前固定使用高低位置换后卡号，若使用该接口，请勿调用CE_ConnectCommOnPromise

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	unsigned char *blockData
	块区数据
	固定长度16位

	const char *cardNo
	工程卡卡号
	十进制字符串



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码



27. 判断发卡器是否支持CPU卡（1.4.0版本新增）
原    型：int CE_GetCPUCardSupport();
说    明：判断当前发卡器是否支持CPU卡操作
参    数：无
返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	支持
	仅当返回0时，表示设备支持CPU卡操作

	2
	参数错误
	

	32
	发卡器不支持该操作
	设备不支持CPU卡支持情况判断， 需升级硬件版本

	33
	发卡器不支持CPU卡操作
	

	更多错误码




28. 读取扇区块数据（1.5.0）
原    型：int CE_ReadSectorRawData(int sectorNum, int blockNum, bool isEncrypted, const unsigned char *IC_KEY, unsigned char *blockData);
说    明：获取单个扇区块区数据，数据不解密
参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	int sectorNum
	扇区号
	[0, 15]正整数

	 int blockNum
	块号
	[0,2]正整数，当区号为0时不能为0

	bool isEncrypted
	区块是否被加密
	

	const unsigned char *IC_KEY
	区块加密的IC key
	6 bytes，当isEncrypted时，该参数传入NULL

	unsigned char *blockData
	接收读取到的块区数据
	固定长度16位可读写



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码





29. 写入扇区块区数据（1.5.0）
原    型：int CE_WriteSectorRawData(int sectorNum, int blockNum, bool isEncrypted, const unsigned char *IC_KEY, unsigned char *blockData);
说    明：向卡内写入的单个块区数据
参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	int sectorNum
	扇区号
	[0, 15]正整数

	 int blockNum
	块号
	[0,2]正整数，当区号为0时不能为0

	bool isEncrypted
	区块是否被加密
	

	const unsigned char *IC_KEY
	区块加密的IC key
	6 bytes，当isEncrypted时，该参数传入NULL

	unsigned char *blockData
	待写入的块区数据
	固定长度16位



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码





30. 解析卡内的开锁数据(V2)（1.6.0）
原    型：int CE_ParseResData_V2( const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, int sectorCount, int timezoneRawOffset, char **hotelArray);
说    明：解析IC卡内全部的数据，该接口脱离本公司发卡器使用，此接口仅适用于允许写入开始时间及循环数据的智能锁
参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo [IN]
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	unsigned char *sectorData [IN]
	扇区的全部原始数据
	完整的扇区数据，48的倍数，至少192比特 

	int sectorCount [IN]
	sectorData包含的扇区数量
	取值范围[4, 15]

	int timezoneRawOffset [IN]
	智能锁扇区偏移量，精确到秒
	如东8区传入28800

	 char **hotelArray [OUT]
	用于接收扇区解析的所有IC卡数据
	使用前初始化：char *hotelarray = NULL，参数取地址,以JSON格式返回



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码



hotelArray参数：
	值
	意义

	count
	卡内数据量

	hotelInfo
	数据数组



hotelArray.hotelInfo参数说明：
	值
	意义

	buildNo
	楼栋号

	floorNo
	楼层号

	mac
	MAC地址

	startDate
	有效期开始时间

	endDate
	有效期结束时间

	timeMark
	时间标记，该参数由用户自行管理
该时间标志，需要保存在锁内, 参数:
0 -不进行该时间标记检验，直接有效且无需覆盖
1-255 卡里的该时间标记必须循环大于等于锁里面的时间标记10以内（该规则认为 1-9 均大于255）该条记录才判定为有效，如果锁判断卡里时间标记有效则会将卡里的标记更新到锁内

	allowLockOut
	是否允许开反锁， 1-允许，0 -不允许

	cycleInfo(?)
	IC卡循环信息



hotelArray.hotelInfo.cycleInfo参数说明：
	值
	意义

	cycleType
	循环类型， 1 -按周循环，2 -每天循环，3 -按月循环

	cycleDays
	循环日
cycleType=1时，返回1-7组成的数组，如[1,4,6]表示周一、周四、周六循环
cycleType=2时，不返回
cycleType=3时，返回1-31组成的数组，表示每月循环日期，如[3,28]表示每月3日、每月28日循环

	startTime
	循环开始分钟数,如返回75，表示从1:15开始循环

	endTime
	循环结束分钟数,如返回90，表示从1:30结束循环




31. 获取向卡内增加一条开锁数据的扇区数据(V2)（1.6.0）
原    型：int CE_GenerateSectorData_V2( const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, int sectorCount, unsigned char TimeMark, int buildNo, int floorNo, const char *mac, unsigned long startDate, unsigned long endDate, bool allowLockOut, int timezoneRawOffset, bool isCycle, unsigned char cycleType, int cycleCount, unsigned char *cycleDays, unsigned int startTime, unsigned int endTime);
说    明：获取向IC内写入一条数据的数据，该接口脱离本公司发卡器使用， 该接口必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于允许写入开始时间及循环数据的智能锁

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo [IN]
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	unsigned char *sectorData [IN, OUT]
	扇区(除开0号)的全部原始数据, 完成后返回修改后的数据
	完整的扇区数据，48的倍数，至少192比特 

	int sectorCount [IN]
	sectorData包含的扇区数量
	取值范围[4, 16]

	unsigned char TimeMark[IN]
	时间标记
	该参数由用户自行管理
时间标记，该时间标志，需要保存在锁内, 参数:
0 -不进行该时间标记检验，直接有效且无需覆盖
1-255 卡里的该时间标记必须循环大于等于锁里面的时间标记10以内（该规则认为 1-9 均大于255）该条记录才判定为有效，如果锁判断卡里时间标记有效则会将卡里的标记更新到锁内

	int buildNo[IN]
	楼栋号
	0 ~ 254

	int floorNo[IN]
	楼层号
	0 ~ 255

	const char *mac [IN]
	要开的锁的MAC地址
	不带冒号的12位字符串

	unsigned long startDate [IN]
	有效期开始时间的时间戳
	单位: 秒

	unsigned long endDate [IN]
	有效期结束时间的时间戳
	单位: 秒

	bool allowLockOut[IN]
	是否允许开反锁
	

	int timezoneRawOffset [IN]
	智能锁扇区偏移量，精确到秒
	如东8区传入28800

	bool isCycle [IN]
	该条数据是否为循环数据
	

	unsigned char cycleType [IN]
	循环类型
	1 -按周循环，2 -每天循环，3 -按月循环，非循环时忽略该参数

	int cycleCount [IN]
	循环日有效数据长度
	cycleDays有效数据长度，最大值为9的正整数

	unsigned char *cycleDays [IN]
	循环日
	循环日, cycleType=1时，传入1-7组成的数组,如[1,3,7]表示周一、周三、周日循环 (Y)
cycleType=2时，该参数忽略
cycleType=3时，传入1-31组成的数组，最大长度9位，如[3,28]表示每月3日、每月28日循环

	unsigned int startTime [IN]
	循环开始分钟
	从当日零点开始计算，每增加一分钟增加1，如上午1:50则传入110
必须为15的倍数
非循环数据传入0

	unsigned int endTime [IN]
	循环结束分钟
	从当日零点开始计算，每增加一分钟增加1，如上午2:50则传入170
必须为15的倍数
非循环数据传入0



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	11
	网络请求失败
	

	更多错误码



新增卡数据部分参数说明：
	新增数据类型
	buildNo
	floorNo
	mac
	备注

	总卡
	0
	0
	“000000000000”
	禁止离线操作

	楼栋卡
	√
	0
	“000000000000”
	

	楼层卡
	√
	√
	“000000000000”
	

	房间卡
	√
	√
	√
	允许离线操作



32. 清空IC卡数据（V2）（1.6.0）
原    型：int CE_GenerateClearCardData_V2(const char *hotelInfo, unsigned char *sectorData, int sectorCount);
说    明：清空IC卡内开门数据，该接口脱离本公司发卡器使用，必须配置远程服务器地址，此接口仅适用于允许写入开始时间及循环数据的智能锁

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	const char *hotelInfo [IN]
	酒店信息串，从服务器获取(本地化部署从jar包获取)
	

	unsigned char *sectorData [IN, OUT]
	扇区(除开0号)的全部原始数据, 完成后返回修改后的数据, 请传入全部使用的扇区数据
	完整的扇区数据，48的倍数，至少192比特 

	int sectorCount [IN]
	sectorData包含的扇区数量
	取值范围[4, 16]



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	更多错误码




33. 配置服务器请求相关参数（1.5.2）
原    型：int CE_ConfigProxyServer(bool useHTTPS, const char *pszAgent, const char *serverName, const char *IPAddress, int serverPort, bool useProxy, unsigned long dwAuthSchemeType, const char *userName, const char *password, const char *proxyServer, const char *path);
说    明：配置远程服务器接口地址，允许配置远程服务器代理，如配置失败，后续请求将访问公共网络，远程代理不允许与本机同IP

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	bool useHTTPS
	是否使用HTTPS协议
	仅支持HTTP/HTTS

	const char *pszAgent
	服务器名称，最大长度300
	可填入NULL

	const char *serverName
	远程服务器域名，最大长度100
	使用HTTPS协议时必填，使用IP地址访问时传NULL

	const char *IPAddress
	服务器IP地址, 最大长度50
	ServerName和IPAddress至少填写一项，如都填写则默认使用serverName

	int serverPort
	服务器端口号
	使用IP访问时该参数必填

	bool useProxy
	是否使用服务器代理
	

	unsigned long dwAuthSchemeType
	服务器代理验证方式
	参考https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winhttp/nf-winhttp-winhttpqueryauthschemes，
默认WINHTTP_AUTH_SCHEME_BASIC

	LPCSTR userName
	代理服务器验证账号，最大长度100
	使用代理时必填

	LPCSTR password
	代理服务器验证密码，最大长度100
	使用代理时必填

	LPCSTR proxyServer
	代理服务器地址，最大长度120(域名/(IP:端口))
	使用代理时必填

	LPCSTR path
	访问的接口名称
	如”/v3/hotel/getServerDatetime”



返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	0
	正确
	

	2
	参数错误
	

	11
	服务器请求失败
	可通过getLastHttpError接口获取详细信息

	12
	接口返回的数据不符合格式要求，请重新配置服务器
	

	更多错误码




34. 获取DLL最后一次网络请求错误信息（1.5.2）
原    型：bool CE_GetLastHttpError(unsigned long *execErrorCode, unsigned long *httpErrorCode, unsigned long *httpStatus);
说    明：获取最后一次网络请求的错误信息，该接口用于分析错误码11，访问公网的请求不更新相关错误信息

参    数：
	参数名
	含义
	取值范围

	unsigned long *execErrorCode
	DLL网络请求错误分类
	

	unsigned long *httpErrorCode
	Win HTTP/HTTPS请求错误信息
	请参考https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winhttp/error-messages

	unsigned long *httpStatus
	网络状态码
	-1或0表示未获取或获取失败



DLL网络请求错误说明(execErrorCode)
	值
	说明

	0
	请求成功

	1
	远程代理配置错误

	2
	服务器参数配置错误或未配置

	3
	远程请求参数配置错误或未配置(路径错误）

	4
	网络请求执行中，请稍候再试

	5
	网络请求初始化失败

	6
	网络请求初始化连接失败

	7
	网络请求打开失败

	8
	HTTPS请求设置失败

	9
	网络请求头设置失败

	10
	代理服务器参数设置失败

	11
	网络请求发送失败

	12
	网络请求数据响应失败

	13
	读取请求响应数据失败

	14
	数据解析失败

	15
	可运行内存不足，无法接收数据响应或响应文本已超长

	16
	读取网络请求数据失败

	17
	数据响应失败




返 回 值：
	返回值
	意义
	说明

	FALSE
	失败
	

	TRUE
	成功
	






5、 常见问题说明
1. 操作卡片返回错误106
(1) 卡片为空白卡，无法进行读卡、写卡、清卡、挂失等相关卡数据操作。
方法：CE_InitCard将空白卡写成对应酒店的酒店卡
(2) 卡片已初始化为其它酒店的卡，无法将该卡写成当前酒店的酒店卡。
方法：将卡片在原来的酒店下恢复为空白卡，再在当前酒店下进行相关操作。
(3) 卡片已初始化为酒店卡，无法进行发工程卡的操作。
方法：将卡片在原来的酒店下恢复为空白卡，再在当前酒店下进行相关操作。
(4) 卡片使用的扇区与发卡器当前扇区不对应，无法解析。
方法：CE_SetSectors将发卡器设置成卡片当前使用的扇区，然后进行相关操作。


2. 发卡成功但无法开锁
(1) 开错锁。
(2) 锁时间不对。
(3) 卡扇区与锁扇区不一致。
(4) 锁被反锁，卡片无法开反锁。
(5) IC卡已在锁上被挂失。
(6) 门锁异常，如：在A系统添加，重置后又添加在B系统，A系统中此门锁还在，但无法继续使用。


3. 网络正常但返回错误11
(1) 网络状态差或请求接口失败。
(2) 部分情况下网络和接口正常但HTTP请求初始化失败，可进行重试操作。
(3) 1.3.0起详细情况可通过输出日志查看


4. 返回通信错误3/4/5
(1) 发卡器交互发生异常，请重新调用接口或插拔后重试。
(2) 部分版本发卡器在使用工程卡进行初始化IC卡操作，将返回错误码4，该类发卡请不能将工程卡用于发酒店卡
(3) 存在另外的发卡器设备干扰，请将其它设备拔掉后进行操作
(4) 发卡器连接接口名称错误


5. 返回13.hotelInfo无效
(1) HotelInfo已过期。
(2) HotelInfo被截断或修改，dll无法解析当前的hotelInfo.
(3) 1.3.0起详细情况可通过输出日志查看


6. 返回错误码101
卡片放置不正确或其它原因导致。


7. 连接设备返回1
(1) 设备未插入或连接的串口不正确。
(2) 没有安装设备驱动，设备无法被识别。
(3) 设备已被其它程序占用。


8. 在通通酒店使用的卡片发卡返回106/通通酒店的锁开不了
通通酒店及同一系列的产品与dll方案不兼容。
(1) 在通通酒店下使用的IC卡需要反初始化为空白卡后才能使用，否则返回106.
(2) [bookmark: _GoBack]在通通酒店下添加的智能锁不能使用dll发卡，需重置后使用对应的APP重新添加，或使用酒店锁助手重新添加。


9. 楼栋楼层号怎么填？是否需要补0？
楼栋号（buildNo）楼层号 (floorNo)为正整数，有取值范围，没有补0的概念。
数据和通通酒店客户端不互通，通通酒店客户端中查询到的数据在这里无法使用。


10. 通通酒店拿过来的发卡器，初始化后卡片发成功了无法开锁
(1) 通通酒店默认使用的1-10号扇区，锁助手默认添加时使用1-16号扇区，请通过CE_GetSectors读取当前发卡器扇区，和锁助手中设置的扇区进行核对。
(2) 请参考第五部分 常见问题说明第1点。


11. 读取挂失数据中的有效期和写入挂失数据的有效期不对应
实际写入IC卡的挂失到期时间为传入时间之后的5年，该数据不是实际传入时间，实际退房时间请通过服务器进行管理。


12. 返回错误码105
hotelInfo正确设置，但扇区中可能存在脏数据，需清空数据后才能重新操作
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